<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.47" y1="-0.63" x2="99.53" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.53" y1="-0.63" x2="99.53" y2="79.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.53" y1="79.37" x2="-0.47" y2="79.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.47" y1="79.37" x2="-0.47" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="40.64" x2="48.26" y2="40.64" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="40.64" x2="48.26" y2="-1.27" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="-1.27" x2="19.05" y2="-1.27" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="-1.27" x2="19.05" y2="40.64" width="0.6096" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="avr-5">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="RTRIM5W">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; Spectrol&lt;p&gt;
abgedichtet nach &lt;b&gt;IP67&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<packages>
<package name="TP10SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="matt">
<packages>
<package name="2032BATTCLIP">
</package>
<package name="KSS241G">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="avr-5" package="SOIC14" value="TINY24/44/84-SSU"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C1210" value=""/>
<element name="TP1" library="testpad" package="TP10SQ" value="TPSTP10SQ"/>
<element name="TP2" library="testpad" package="TP10SQ" value="TPSTP10SQ"/>
<element name="TP3" library="testpad" package="TP10SQ" value="TPSTP10SQ"/>
<element name="TP4" library="testpad" package="TP10SQ" value="TPSTP10SQ"/>
<element name="TP5" library="testpad" package="TP10SQ" value="TPSTP10SQ"/>
<element name="TP6" library="testpad" package="TP10SQ" value="TPSTP10SQ"/>
<element name="R1" library="rcl" package="RTRIM5W" value="10K"/>
<element name="CR2032" library="matt" package="2032BATTCLIP" value="2032BATTCLIP"/>
<element name="R2" library="rcl" package="M0805" value="33"/>
<element name="R3" library="rcl" package="M0805" value="r4"/>
<element name="R4" library="rcl" package="M0805" value="33"/>
<element name="R5" library="rcl" package="M0805" value="33"/>
<element name="R6" library="rcl" package="M0805" value="33"/>
<element name="R7" library="rcl" package="M0805" value="33"/>
<element name="R8" library="rcl" package="M0805" value="33"/>
<element name="R9" library="rcl" package="M0805" value="33"/>
<element name="U$2" library="matt" package="KSS241G" value="KSS241G"/>
<element name="LED9" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="LED10" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="LED11" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="LED12" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="LED13" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="LED14" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="LED15" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="LED16" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="R10" library="rcl" package="M0805" value="10K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="TP6" pad="TP"/>
<contactref element="CR2032" pad="MINUS"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED16" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED15" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LED14" pad="C"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED13" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LED12" pad="C"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="LED11" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="LED10" pad="C"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="LED9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="LED9" pad="A"/>
<contactref element="CR2032" pad="PLUS"/>
<contactref element="CR2032" pad="PLUS2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
<contactref element="R1" pad="3"/>
<contactref element="LED16" pad="A"/>
<contactref element="LED15" pad="A"/>
<contactref element="LED14" pad="A"/>
<contactref element="LED13" pad="A"/>
<contactref element="LED12" pad="A"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
